**Section 820.APPENDIX B Tables**

**Section 820.TABLE E Shower, Lavatory and Toilet Fixtures Required per Bather Load**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bather Load** | **Fixtures Required (Male)** | **Fixtures Required (Female)** |
|  | **Toilets** | **Urinals** | **Lavatories** | **Showers** | **Toilets** | **Lavatories** | **Showers** |
| 0-100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 201-300 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 301-400 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 401-500 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 501-1000 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 1001-1500 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 |
| 1501-2000 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | 2 | 15 |
| 2001- | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | 3 | 20 |

(Source: Amended at 37 Ill. Reg. 16539, effective October 4, 2013)