**Section 726.TABLE A Exempt Quantities for Small Quantity Burner Exemption**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TESH (m) | Allowable Hazardous Waste Burning Rate (gal/mo) | TESH | Allowable Hazardous Waste Burning Rate (gal/mo) |
| 0 to 3.9 | 0 | 40.0 to 44.9 | 210 |
| 4.0 to 5.9 | 13 | 45.0 to 49.9 | 260 |
| 6.0 to 7.9 | 18 | 50.0 to 54.9 | 330 |
| 8.0 to 9.9 | 27 | 55.0 to 59.9 | 400 |
| 10.0 11.9 | 40 | 60.0 to 64.9 | 490 |
| 12.0 to 13.9 | 48 | 65.0 to 69.9 | 610 |
| 14.0 to 15.9 | 59 | 70.0 to 74.9 | 680 |
| 16.0 to 17.9 | 69 | 75.0 to 79.9 | 760 |
| 18.0 to 19.9 | 76 | 80.0 to 84.9 | 850 |
| 20.0 to 21.9 | 84 | 85.0 to 89.9 | 960 |
| 22.0 to 23.9 | 93 | 90.0 to 94.9 | 1,100 |
| 24.0 to 25.9 | 100 | 95.0 to 99.9 | 1,200 |
| 26.0 to 27.9 | 110 | 100.0 to 104.9 | 1,300 |
| 28.0 to 29.9 | 130 | 105.0 to 109.9 | 1,500 |
| 30.0 to 34.9 | 140 | 110.0 to 114.9 | 1,700 |
| 35.0 to 39.9 | 170 | 115.0 or greater | 1,900 |

BOARD NOTE: Derived from table to 40 CFR 266.108(a)(1).

(Source: Amended at 40 Ill. Reg. 11955, effective August 9, 2016)