**Section 830.TABLE A: Inorganic Concentration Limits for General Use Compost**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Maximum Concentration Limit | Test Method (SE-846) |
|  | (mg/kg dry weight basis) |  | |
| Arsenic | 41 | 7060 or 7061 | |
| Cadmium | 21 | 7130 or 7131 or 6010 | |
| Chromium | 1,200 | 7190 or 7191 or 6010 | |
| Copper | 1,500 | 7210 or 7211 or 6010 | |
| Lead | 300 | 7420 or 7421 or 6010 | |
| Mercury | 17 | 7471 | |
| Nickel | 420 | 7520 or 6010 | |
| Selenium | 36 | 7740 or 7741 | |
| Zinc | 2,800 | 7950 or 7951 or 6010 | |