**Section 830.TABLE A: Inorganic Concentration Limits for General Use Compost**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Maximum Concentration Limit | Test Method (SE-846) |
|   | (mg/kg dry weight basis) |  |
| Arsenic | 41 | 7060 or 7061 |
| Cadmium | 21 | 7130 or 7131 or 6010 |
| Chromium | 1,200 | 7190 or 7191 or 6010 |
| Copper | 1,500 | 7210 or 7211 or 6010 |
| Lead | 300 | 7420 or 7421 or 6010 |
| Mercury | 17 | 7471 |
| Nickel | 420 | 7520 or 6010 |
| Selenium | 36 | 7740 or 7741 |
| Zinc | 2,800 | 7950 or 7951 or 6010 |